Obiect REPARATII STRAZI

--------------------------------------------------------------------------------

Extras Materiale pe coduri Pagina 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|COD ATM | D E N U M I R E |UNIT. MAS.| PRET | V A L O A R E | F U R N I Z O R U L | GREUTATEA |

|COD MAT.| M A T E R I A L E |CANTITATEA| UNITAR | T O T A L A | | (tone) |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 2000573|OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC| KG| | | 0.40600|

| | 52 S 438 D=16MM | 406.000|

| 2100995|BETON DE CIMENT B 400 STAS | MC| | | 6.36000|

| |3622 | 2.400|

| 2100998|BETON DE CIMENT C 30/37 | MC| | | 6.00000|

| | | 2.400|

| 2200379|BALAST SORTAT SPALAT DE MAL 0| MC| | | 18.81900|

| |-70 MM | 11.070|

| 2200393|BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 | MC| | | 398.71443|

| |MM | 234.538|

| 2200513|NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU | MC| | | 9.07540|

| |SI LACURI 0 0-3 0 MM | 6.723|

| 2201658|PIATRA SPARTA PT DRUMURI R. | MC| | | 72.19695|

| |MAGMATICE 15-25 MM. | 48.131|

| 2201672|PIATRA SPARTA PT DRUMURI R. | MC| | | 433.53735|

| |MAGMATICE 40-63 MM. | 289.025|

| 2600323|EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU| KG| | | 2.21598|

| | RUPERE RAPIDA S8877 | 2014.530|

| 2600418|BETON ASFALTIC BA 16 | T| | | 313.90000|

| | | 313.900|

| 2800542|TUB CORUGAT CU DIAMETRUL | m| | | 0.00000|

| |INTERIOR DE 400 MM | 18.000|

| 2901167|MANELE D=7-11CM L=2-6M | MC| | | 0.02160|

| |RASINOASE S.1040 | 0.036|

| 2903969|SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D | MC| | | 0.00400|

| |GR=18MM L=6,00M S 942 | 0.008|

| 2908737|GRINZI RASIN.CU 2 FETE PLANE | MC| | | 0.01300|

| |GROS=10 12-35 35 L=4-6M | 0.026|

| 2928335|PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G | MP| | | 0.02760|

| |8MM PT PERETI | 1.200|

| 3421097|OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 | KG| | | 0.03673|

| |OL37-1N LT= 30 | 36.729|

| 3803116|SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 | KG| | | 0.00600|

| |OL32 S 889 | 6.000|

| 3803269|SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 | KG| | | 0.00142|

| |OL32 S 889 | 1.420|

| 5817446|SURUB CAP HEXAGONAL | BUC| | | 0.00005|

| |SEMIPRECIS M 8X 30 GR.5.8 S | 2.400|

| 6002737|DISC ARMAT CU SEGM.DIAMANT | BUC| | | 0.00079|

| |CREST.LARG.D=400MM 1A 1-R 55 | 0.112|

Extras Materiale pe coduri Pagina 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 6103294|VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-| KG| | | 0.00008|

| |3 NTR 90-80 | 0.072|

| 6202507|VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA | KG| | | 0.00004|

| |TIP A S 917 | 0.040|

| 6202806|APA INDUSTRIALA PT.LUCR. | MC| | | 104.62950|

| |DRUMURI-TERASAMENTE IN | 104.630|

| 6202818|APA INDUSTRIALA PENTRU | MC| | | 1.48170|

| |MORTARE SI BETOANE DELA RETEA| 1.482|

| 6301690|STILP PT PLACI INDICATOARE | BUC| | | 0.08591|

| |DINTEAVA OTEL D=50 | 6.080|

| 6311528|SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN | KG| | | 0.00097|

| |LEMN.LAT 65-90MM L.200-300MM | 0.840|

| 6311889|BRATARA SIMPLA 1 CIRJE MARE | BUC| | | 0.00912|

| | | 9.600|

| 6716156|COVOR PVC F.SUP.TIP A CAL1 | MP| | | 0.00442|

| |G=2 0 LAT=1500 IMPRIM.S7361 | 1.440|

| 6716974|FOLIE REFLECTORIZANTA IMPORT | MP| | | 0.00005|

| | | 0.176|

| 7100081|INDIC.CIRCUL.TBL.OL FOL.R. | BUC| | | 0.00080|

| |TRIUNGHI L= 700MM F 8A S1848 | 0.320|

| 7100093|INDIC.CIRCUL.TBL.OL FOL.R. | BUC| | | 0.00080|

| |TRIUNGHI L= 700MM F 8B S1848 | 0.320|

| 7100108|INDIC.CIRCUL.TBL.OL FOL.R. | BUC| | | 0.00080|

| |TRIUNGHI L= 700MM F 8C S1848 | 0.320|

| 7100213|INDIC.CIRCUL.TBL.OL FOL.R. | BUC| | | 0.00080|

| |TRIUNGHI L= 700MM F21 S1848 | 0.320|

| 7101011|INDIC.CIRCUL.TBL.OL FOL.R. | BUC| | | 0.00272|

| |PATRAT L= 600 MM F36 S1848 | 0.640|

| 7101217|INDIC.CIRCUL.TBL.OL FOL.R. | BUC| | | 0.00422|

| |CERC D= 600 MM F63A S1848 | 1.280|

| 7101255|INDIC.CIRCUL.TBL.OL FOL.R. | BUC| | | 0.00211|

| |CERC D= 600 MM F66A S1848 | 0.640|

| 7101322|INDIC.CIRCUL.TBL.OL FOL.R. | BUC| | | 0.00106|

| |CERC D= 600 MM F70 S1848 | 0.320|

| 7315789|DECOFROL | KG| | | 0.00330|

| | | 3.000|

MATERIALE MARUNTE|

TOTAL MATERIALE

Proiectant,

SC MAX PROVISION ENERGY SRL