Formularul F3

 Obiectivul: 0043 45000000 CENTRALA TERMICA CU GRUP

 SANITAR PUBLIC - PINCOTA

 Obiectul: 0001 45000000 CENTRALA TERMICA CU GRUP

 SANITAR PUBLIC

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CT0018 CONSTRUCTII ARHITECTURA

 Categoria de lucrari: 0120

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 002 CD05C1 [ 1] M.C. 29.000

 ZIDARIE DIN BLOC.CERAMICE TIP POROTHERM

 DE 25 CM, FORMAT 375X240X238 MM

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Reteta normei: CD05C1 [ 1] Consum U.M.

 0010174 MORTARE PREPARATE 0.14000

 2300380 @BLOC PORTANT LAMBA+ULUC POROTHERM PTH25N+F 250X375X238 44.00000 BUC.

 2904004 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,5~ 0.00200 M.C.

 2948050 GHERMELE CARBOLINIZATE 3.00000 BUC.

 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.10000 M.C.

 90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 1.14999 ORA

 90107 DULGHER CONSTRUCTII CAT.1 0.21000 ORA

 90134 ZIDAR 2.50000 ORA

 90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 1.57000 ORA

 90134 ZIDAR CAT.1 0.01000 ORA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 002 2101171 M.C. 4.060

 MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

 003 CD05A1 [ 1] M.C. 7.150

 ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP POROTHERM DE 10

 CM GROSIME, CU BLOCURI DE 115X500X238

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Reteta normei: CD05A1 [ 1] Consum U.M.

 0010174 MORTARE PREPARATE 0.21000

 2301916 CARAMIDA POROTHERM 115X500X238 80.00000 BUC.

 2904004 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,5~ 0.00200 M.C.

 2948050 GHERMELE CARBOLINIZATE 3.00000 BUC.

 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.10000 M.C.

 90134 ZIDAR 1.39200 ORA

 90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 0.97200 ORA

 90134 ZIDAR 0.97200 ORA

 90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.73800 ORA

 90107 DULGHER CONSTRUCTII CAT.1 0.14399 ORA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 003 2101171 M.C. 1.502

 MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

 010 CN04C1 [ 1] MP. 164.400

 VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR

 EXECUT MANUAL CU VOPSEA LAVABILA PE GLET

 DE NETEZIRE EXISTENT

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Reteta normei: CN04C1 [ 1] Consum U.M.

 0010161 VOPSEA VINAROM 0.30000

 2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 0.05000 KG

 6001630 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 10 ~ 0.50000 BUC.

 90133 ZUGRAV VOPSITOR 0.30000 ORA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 010 7500002 KG 49.320

 Vopsea lavabila pentru interior Standard

 - cutie 25 kg

 011 CN04C1 [ 1] MP. 64.100

 VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR

 EXECUT MANUAL CU VOPSEA LAVABILA PE GLET

 DE NETEZIRE EXISTENT

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Reteta normei: CN04C1 [ 1] Consum U.M.

 0010161 VOPSEA VINAROM 0.30000

 2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 0.05000 KG

 6001630 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 10 ~ 0.50000 BUC.

 90133 ZUGRAV VOPSITOR 0.30000 ORA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 011 7500002 KG 19.230

 Vopsea lavabila pentru interior Standard

 - cutie 25 kg

 019 IZF26A1 [ 3] MP. 128.800

 SISTEM TERMOIZOLANT BAUMIT EPS - 5 cm LA

 FATADA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Reteta normei: IZF26A1 [ 3] Consum U.M.

 2101131 @MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOLANTE 5.00000 KG

 2604007 @PLACA POLISTIREN EXPANDAT BAUMIT EPS-AF 50 MM 1.00000 MP.

 6719252 @DIBLU PLASTIC BAUMIT PT TERMOIZOLATII L=110 MM. 6.00000 BUC.

 2101132 @MORTAR PT MASA SPACLU DE TENCUIALA 3.00000 KG

 2005170 @PLASA FIBRE STICLA PENTRU TERMOIZOLATII 1.10000 MP.

 90123 IZOLATOR TERMIC 0.70000 ORA

 90134 ZIDAR 0.50000 ORA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 020 IZF26A1 [ 7] MP. 7.000

 SISTEM TERMOIZOLANT BAUMIT EPS - 2 cm LA

 FATADE

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Reteta normei: IZF26A1 [ 7] Consum U.M.

 2101131 @MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOLANTE 5.00000 KG

 7500152 POLISTIREN EXPANDAT ISOPOR - EPS FATADA 16KG/MC 0.02000 M.C.

 6719252 @DIBLU PLASTIC BAUMIT PT TERMOIZOLATII L=110 MM. 6.00000 BUC.

 2101132 @MORTAR PT MASA SPACLU DE TENCUIALA 3.00000 KG

 2005170 @PLASA FIBRE STICLA PENTRU TERMOIZOLATII 1.10000 MP.

 90123 IZOLATOR TERMIC 1.50000 ORA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 termosistem 2 cm la spaleti

 032 CK14I1 [ 2] MP. 15.200

 USI INTERIOARE DIN PROFILE PVC NEIZOLATE

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Reteta normei: CK14I1 [ 2] Consum U.M.

 0010158 USI METALICE CONFECTIONATE 1.00000

 2605828 VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC 0.30000 KG

 2602797 PLACA POLISTIREN EXPANDAT PEX C 2000X500X 96MM S7461 0.03800 M.C.

 3434783 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 30 X 5 0.12500 KG

 6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 0.15000 KG

 6102111 ROMALCHIT C.895-12 0.20000 KG

 5835254 SURUB CAP SEMIINECAT LOCAS CRUCIFIX FORMA A 4,8X32 S~ 0.01500 BUC.

 5829011 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 18 GR. 4.8 S~ 0.03400 BUC.

 5828914 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 4X 12 GR. 4.8 S~ 0.01200 BUC.

 5829009 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 16 GR. 4.8 S~ 0.01400 BUC.

 5829073 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 45 GR. 4.8 S~ 0.03599 BUC.

 5829023 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 20 GR. 4.8 S~ 0.01400 BUC.

 5829047 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 25 GR. 4.8 S~ 0.01200 BUC.

 90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 0.15000 ORA

 90107 DULGHER CONSTRUCTII CAT.2 0.57999 ORA

 90268 MONTATOR C-TII METALICE 5.47999 ORA

 90134 ZIDAR 1.20000 ORA

 92214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.4 0.02000 ORA

 92227 SUDOR ELECTRIC-B CAT.2 0.07000 ORA

 90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.18000 ORA

 8997301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW 0.00600 ORA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 032 3270094 MP. 15.200

 USA PVC INTERIOARE CU PROFILE NEIZOLATE

 033 CK11G1 [ 1] MP. 3.500

 FERESTRE DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H 10M

 CU SUPRAFATA TOCULUI 3MP

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Reteta normei: CK11G1 [ 1] Consum U.M.

 0010112 FERESTRE METAL PTR CONSTRUCTII 1.00000

 2605828 VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC 0.20000 KG

 2602797 PLACA POLISTIREN EXPANDAT PEX C 2000X500X 96MM S7461 0.03300 M.C.

 3434783 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 30 X 5 0.06100 KG

 6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 0.10000 KG

 6102111 ROMALCHIT C.895-12 0.13000 KG

 5835254 SURUB CAP SEMIINECAT LOCAS CRUCIFIX FORMA A 4,8X32 S~ 0.01400 BUC.

 5829011 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 18 GR. 4.8 S~ 0.03100 BUC.

 5828914 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 4X 12 GR. 4.8 S~ 0.01100 BUC.

 5829009 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 16 GR. 4.8 S~ 0.00899 BUC.

 5829073 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 45 GR. 4.8 S~ 0.02300 BUC.

 5829023 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 20 GR. 4.8 S~ 0.01100 BUC.

 5829047 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 25 GR. 4.8 S~ 0.01200 BUC.

 90268 MONTATOR C-TII METALICE 1.40000 ORA

 90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.23000 ORA

 92214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.4 0.02000 ORA

 92227 SUDOR ELECTRIC-B CAT.2 0.06000 ORA

 90134 ZIDAR CAT.2 1.29000 ORA

 90107 DULGHER CONSTRUCTII CAT.1 0.45000 ORA

 90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 0.11000 ORA

 90134 ZIDAR CAT.4 0.43000 ORA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 033 3270168 MP. 3.500

 FEREASTRA PVC CU GEAM TERMOPAN

 034 CK14I1 [ 1] MP. 13.200

 USA EXTERIOARA DIN PROFIL PVC CU GEAM

 TERMOPAN

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Reteta normei: CK14I1 [ 1] Consum U.M.

 0010158 USI METALICE CONFECTIONATE 1.00000

 2605828 VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC 0.30000 KG

 2602797 PLACA POLISTIREN EXPANDAT PEX C 2000X500X 96MM S7461 0.03800 M.C.

 3434783 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 30 X 5 0.12500 KG

 6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 0.15000 KG

 6102111 ROMALCHIT C.895-12 0.20000 KG

 5835254 SURUB CAP SEMIINECAT LOCAS CRUCIFIX FORMA A 4,8X32 S~ 0.01500 BUC.

 5829011 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 18 GR. 4.8 S~ 0.03400 BUC.

 5828914 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 4X 12 GR. 4.8 S~ 0.01200 BUC.

 5829009 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 16 GR. 4.8 S~ 0.01400 BUC.

 5829073 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 45 GR. 4.8 S~ 0.03599 BUC.

 5829023 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 20 GR. 4.8 S~ 0.01400 BUC.

 5829047 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 25 GR. 4.8 S~ 0.01200 BUC.

 90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 0.15000 ORA

 90107 DULGHER CONSTRUCTII CAT.2 0.57999 ORA

 90268 MONTATOR C-TII METALICE 5.47999 ORA

 90134 ZIDAR 1.20000 ORA

 92214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.4 0.02000 ORA

 92227 SUDOR ELECTRIC-B CAT.2 0.07000 ORA

 90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.18000 ORA

 8997301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW 0.00600 ORA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 034 2934296 MP. 13.200

 USA PVC CU GEAM MAT

 035 CF09A1 [ 1] MP. 17.600

 TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE - FINISAJE

 CU MOZAIC TIP BAUMIT

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Reteta normei: CF09A1 [ 1] Consum U.M.

 2101132 @MORTAR PT MASA SPACLU DE TENCUIALA 4.00000 KG

 2101352 GRUND GRANOPOR BAUMIT 0.30000 KG

 2101141 @MORTAR TENCUIALA MOZAIC TIP BAUMIT 6.00000 KG

 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.00800 M.C.

 90134 ZIDAR CAT.4 0.62000 ORA

 90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.18000 ORA

 90134 ZIDAR CAT.5 0.70000 ORA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)